
关于德惠市合义塑料回收厂建设项目生态环境影响报告表的批复

　　　　

德惠市合义塑料回收厂：

    你单位委托吉林岚璟环境技术咨询服务中心编制的《德惠市合义塑料回收厂建设项目生态环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论，经研究，现批复如下：

    一、同意德惠市合义塑料回收厂建设项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目位于吉林德惠经济开发区沐德街以西（详见报告表），建设性质为新建，用地性质为工业用地，占地面积10000㎡，建筑面积3000㎡，设1条废塑料加工生产线（含预处理水洗工序及破碎工序），清洗过程不使用清洗剂。项目建成后年处理盛装粮食的废塑料编织袋和废塑料大棚膜（主要成分为PP、PE）5500t，生产再生塑料颗粒5373.66t/a。本项目总投资100万元，其中环保投资为12万元。　　

　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　 （一）施工期：

    加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）营运期：

　　1、严格落实地表水污染防治措施。本项目清洗、湿法破碎废水采用三级沉淀处理后循环使用，定期排放；冷却水循环使用，定期排放；确保废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网进入德惠市东风污水处理厂，处理达标后排入饮马河。
2、严格落实大气污染防治措施。本项目加热熔融过程中产生的非甲烷总烃采用“集气罩收集＋活性炭吸附”处理，确保非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求后，通过15米高排气筒排放（DA001）。无组织排放的切割粉尘、破碎粉尘、切粒粉尘以及造粒过程产生的非甲烷总烃，厂界应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。厂区内无组织废气中非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值中特别排放限值要求。

　　3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准限值要求。

    4、严格落实固体废物处理处置措施。废活性炭、废机油等危险废物分类暂存于危废暂存间（点），定期交由有资质单位清运处置；对熔融滤渣和沉淀池污泥进行固废属性鉴别，如属危险废物则须交有资质单位处置；其他一般固废根据其用途出售或由环卫部门统一清运。本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定；一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。危废暂存区、三级沉淀池、清水池、冷却水池、污泥池等区域采取分区硬化及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、严格落实废塑料来源管控措施。严禁使用含有危险化学品、农药、化肥、酸碱、卤素、油类、氟及放射性物质的废塑料，不使用废医疗塑料制品及进口废塑料，建立废塑料的入厂台帐，不符合要求的原料不得进入厂区。
五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

　　七、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

八、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。
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