
关于德惠市正丰牧业有限公司燃气锅炉建设

项目环境影响报告表的批复
　　　　

德惠市正丰牧业有限公司：

　　你单位委托吉林省冠慧环保工程咨询有限公司编制的《德惠市正丰牧业有限公司燃气锅炉建设项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

　　一、同意德惠市正丰牧业有限公司燃气锅炉建设项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目位于吉林德惠经济开发区惠农路以北、102国道以西现有厂区内（详见报告表），建设性质为改建，用地性质为工业用地，本项目占地面积为90㎡，建筑面积为90㎡。主要建设内容：将现有2t/h生物质锅炉拆除，新建1台2t/h燃气蒸汽锅炉，用于生产用热源，年天燃气用量为34万m³，由市政燃气管道供给，厂区不设燃气储罐。本项目总投资50万元，其中环保投资为6万元。

　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　 （一）施工期：

    加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）运营期：

　　1、严格落实地表水污染防治措施。生活污水及锅炉排水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表4中的三级排放标准，经市政污水管网排入德惠市东风污水处理厂，处理达标后排入饮马河。

　　2、严格落实大气污染防治措施。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，确保颗粒物、SO2、NOX排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值后，经1根8m高烟囱高空排放。

　  3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理，风机设备安装消声设施，加强运营期设备维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类、4类标准要求。

　　4、严格落实固体废物处理处置措施。妥善处理该项目产生的各类固体废物,废机油交由有资质单位处理；废离子交换树脂由厂家回收再生利用；其它一般固废根据其用途出售或由环卫部门统一清运处理。本项目危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定。

四、制订严格的风险防范措施及风险事故应急预案，并定期开展应急演练，消防设施应符合国家相关标准要求。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

八、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。　　

                                 2026年7月30日
                           长春市生态环境局德惠市分局
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