
关于卡车铸造桥壳加工数字化生产线项目环境影响报告表的批复
　　　　

长春市科海实业有限责任公司：

　　你单位委托吉林省广信工程技术咨询有限公司编制的《卡车铸造桥壳加工数字化生产线项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：
　　一、同意卡车铸造桥壳加工数字化生产线项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目位于吉林省德惠市经济开发区德九公

路与102国道交汇处(长春市科海实业有限责任公司现有厂区内)，建设性质为扩建，用地性质为工业用地，厂区占地面积为56000㎡，现有生产线为智能化卡车桥壳焊接总成生产线一条，凸轮轴、贯通轴生产线两条。本项目在现有生产线的基础上新增2条铸造桥壳机加工生产线，本项目建设完成后全厂预计年生产铸造桥壳5万件、桥壳4万件、凸轮轴16万件、贯通轴1.2万件。项目总投资1700万元，其中环保投资为48万元。
　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　 （一）施工期：加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）运营期：

　　1、严格落实地表水污染防治措施。本项目不新增劳动定员，故无新增生活污水，本项目生产废水主要为工件清洗废水，清洗废水集中收集后暂存在危险废物贮存间（点）内，委托有资质单位定期清运处理。 

2、严格落实大气污染防治措施。(1)机械加工产生的金属粉尘，在车间内自然沉降，确保满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准要求；（2）湿式加工过程中挥发的有机废气经过车间通风后无组织排放，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019要求。　　　
　  3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理，风机设备安装消声设施，加强运营期设备维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。本项目产生的废边角料、金属粉尘集中收集后，外售综合利用；废润滑油、废切削液、清洗废水、润滑油废包装桶等危险废物集中分类暂存于危废间（点）内，委托有资质单位定期清运处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗处理，避免对土壤及地下水环境产生污染。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。
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                           长春市生态环境局德惠市分局
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